**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/805396

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KGM/2200/P | HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI | metreküp | 155.000 |  |  |
| 2 | KGM/2202/P | HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI | metreküp | 365.000 |  |  |
| 3 | KGM/2204/P | DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK VE BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMAS. | metreküp | 33.500 |  |  |
| 4 | KGM/2209/P | DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI | metreküp | 520.000 |  |  |
| 5 | KGM/2500/P | HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE REGLAJ | kilometre | 7 |  |  |
| 6 | KGM/14.110/P | HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI KAZISI YAPILMASI (KÖPRÜ TEMEL KAZISI HARİÇ). | metreküp | 15.000 |  |  |
| 7 | KGM/16.100/K-H | HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 225 |  |  |
| 8 | KGM/16.120/K-H | HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE ) | metreküp | 97 |  |  |
| 9 | KGM/16.122/K-HR | HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 1.510 |  |  |
| 10 | KGM/16.130/K-HR | Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 Hazır beton harcı ile) | metreküp | 160 |  |  |
| 11 | KGM/16.132/K-HR | KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 200 |  |  |
| 12 | KGM/16.139/K-B-HR/P | BACA KAPAĞI TİPİ PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA) | metreküp | 75 |  |  |
| 13 | KGM/16.141/K-HR/P | TOPRAKARME İÇİN PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA) | metreküp | 1.750 |  |  |
| 14 | KGM/17.002/K-H/P | HARÇLI MOLOZ TAŞ İNŞAAT (MOLOZ TAŞ) | metreküp | 14.500 |  |  |
| 15 | KGM/17.081/K/P | OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU | metreküp | 12.500 |  |  |
| 16 | KGM/17.116/K/P | 30 CM KALINLIKTA OCAK TAŞI İLE HARÇLI PERE (Herşey dahil) | metrekare | 50 |  |  |
| 17 | KGM/17.136/K/P | OCAK TAŞI İLE BLOKAJ | metreküp | 140 |  |  |
| 18 | KGM/18.500/İB-11/P | Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması | metre | 150 |  |  |
| 19 | KGM/21.051 | MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER | metreküp | 425 |  |  |
| 20 | KGM/23.255/İB-7/P | SFERO DÖKÜM IZGARA YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI | kilogram | 15.000 |  |  |
| 21 | KGM/2641/P | UYGUN GRANÜLOMETRİYE SAHİP KUM, ÇAKIL VEYA KIRMATAŞ MALZ. İLE SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINDA, ZAYIF VEYA OYNAK ZEMİN. , BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINDA, DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ VE MENFEZ YANLARINDA DOLGU FİLTRE TAB. | metreküp | 13.500 |  |  |
| 22 | KGM/27.101/K/P | MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL) | metrekare | 9.500 |  |  |
| 23 | KGM/3605/A/P | Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | metre | 1.800 |  |  |
| 24 | KGM/3790/S/P | İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN YUVARLAK DEMİR VE NERVÜRLÜ ÇELİK ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ (Ø50 MM'YE KADAR HER ÇAPTAKİ ) ( Sanat Yapılarında, Köprülerde hariç) | ton | 15 |  |  |
| 25 | KGM/7502/P | PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) | metrekare | 6.052 |  |  |
| 26 | KGM/7504/P | PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | metre | 6.800 |  |  |
| 27 | KGM/7505/1/P | PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (Düz Bordür) | metre | 3.400 |  |  |
| 28 | KGM/7507/1/P | Prekast küçük tip (Tip-1) düşüm oluğu yapılması | metre | 680 |  |  |
| 29 | KGM/OZEL03/P | Ø300 mm Hdpe Esaslı Koruge Boru Döşenmesi (Sn 8, Lastik Conta Ve Boru Bedeli Dahil) | metre | 1.570 |  |  |
| 30 | KGM/OZEL04/P | Ø400 mm Hdpe Esaslı Koruge Boru Döşenmesi (Sn 8, Lastik Conta Ve Boru Bedeli Dahil) | metre | 475 |  |  |
| 31 | KGM/OZEL05/P | Ø500 mm Hdpe Esaslı Koruge Boru Döşenmesi (Sn 8, Lastik Conta Ve Boru Bedeli Dahil) | metre | 540 |  |  |
| 32 | KGM/OZEL06/P | Ø600 mm Hdpe Esaslı Koruge Boru Döşenmesi (Sn 8, Lastik Conta Ve Boru Bedeli Dahil) | metre | 445 |  |  |
| 33 | KGM/14.213/P | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde Kuruda veya suda köprü temeli kazısı | metreküp | 5.535 |  |  |
| 34 | KGM/16.101/K-H | KÖPRÜ TEMELLERİNDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON ( C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 536 |  |  |
| 35 | KGM/16.133/K-HR | KÖPRÜLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 11.130 |  |  |
| 36 | KGM/16.137/K-H/P | KÖPRÜLERİN ÖNGERİLMELİ (ÖNÇEKİM-ARTÇEKİM) BOYUNA VE ENİNE KİRİŞLERİNDE HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 45/55 HAZIR BETON HARCI)(TAŞIMA VE YERİNE KONMASI DAHİL) | metreküp | 2.525 |  |  |
| 37 | KGM/16.142/K-HR/P | PREKAST CEPHE PANELLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (TOPRAKARME HARİÇ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER EBAT VE KALINLIKTA) | metreküp | 75 |  |  |
| 38 | KGM/17.084/K/P | OCAK TAŞI İLE İSTİFLİ TAŞ DOLGU | metreküp | 11.000 |  |  |
| 39 | KGM/19.022/K/P | KÖPRÜLERDE POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN İLE SU YALITIMI YAPILMASI | metrekare | 5.785 |  |  |
| 40 | KGM/21.053 | KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ, BAŞLIK KİRİŞİ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELERİ | metreküp | 2.130 |  |  |
| 41 | KGM/25.052 | KATRAN BADANA | metrekare | 9.785 |  |  |
| 42 | KGM/28.010/K | KÖPRÜLERDE 0-80 MM.BOYUNA HAREKET KAP.SABİT ANKR.KAUÇUK CONTALI,SICAK HAD. EKSTRÜDE ÖZEL ÇELİK PROF., SU GEÇ.TİP GENL. DERZİ YAP.VE YERİNE KONULMASI | metre | 229 |  |  |
| 43 | KGM/3605/A3/P-T | Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | metre | 1.150 |  |  |
| 44 | KGM/3790/K/P | İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN YUVARLAK DEMİR VE NERVÜRLÜ ÇELİK ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ (Ø50 MM'YE KADAR HER ÇAPTAKİ ) (Köprülerde, Sanat Yapıları hariç) | ton | 1.726 |  |  |
| 45 | KGM/3791/P | Köprülerde profilli demirden yaya korkuluğu (Malzeme, boyama dahil), kazık çarığı, mesnet ve teferruatı,bordür kenarı ve ayrım demiri ile ahşap menfez ve köprülerde madeni birleştirme unsurları imali ve yerine montajı | ton | 65 |  |  |
| 46 | KGM/3792/P | YÜKSEK DAYANIMLI ÖNGERME ÇELİĞİNİN; ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ, MUHAFAZASI VE İŞÇİLİĞ | ton | 153 |  |  |
| 47 | KGM/3793 | KILIF BORUSU TEMİNİ | metre | 18.082 |  |  |
| 48 | KGM/3805 | NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI | desimetreküp | 2.404 |  |  |
| 49 | KGM/6100/P | PLENT-MİKS ALTTEMEL VE/VEYA TEMEL YAPILMASI (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) | ton | 85.000 |  |  |
| 50 | KGM/6211-A/P | 11 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu bitümlü sıcak temel tabakasıyapılması (Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (Astarsız temel üzerine) (Tip-A) İdare Malı Bitüm İle | metrekare | 132.000 |  |  |
| 51 | KGM/6308/P | 8 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu binder tabakası yapılması(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) İdare Malı Bitüm İle | metrekare | 130.000 |  |  |
| 52 | KGM/6405-M/P | 5 cm. sıkışmış kalınlıkta 1 m2 asfalt betonu aşınma tabakası yapılması(Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ve modifiye bitüm ile) (Tip-1) İdare Malı Bitüm İle | metrekare | 110.000 |  |  |
| 53 | KGM/OZEL01/P | H2 Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı ve Köprü Koruyucu Sistemleri Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil | metre | 13.244 |  |  |
| 54 | KGM/OZEL02/P | ANTİVANDALİZİM İMALATI (1,5 X 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği imali ve montajı (1 Pano + 1 Direk = 1 ANO)) | ano | 244 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)