**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/847782

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | MBB/01 | PREFABRİK BETON PARKE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM KALINLIKTA)(İDARE MALI) | metrekare | 25.000 |  |  |
| 2 | MBB/02 | PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (8 CM KALINLIKTA)(NAKLİ DAHİL) | metrekare | 32.000 |  |  |
| 3 | MBB/03 | PREFABRİK BETON BORDÜRÜN YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30)(İDARE MALI) | metre | 15.000 |  |  |
| 4 | MBB/04 | PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30)(NAKLİ DAHİL) | metre | 15.000 |  |  |
| 5 | MBB/05 | PREFABRİK BETON BORDÜR YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,20)(İDARE MALI BORDÜR) | metre | 40.000 |  |  |
| 6 | MBB/06 | PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X 0,20 CM)(NAKLİYE DAHİL) | metre | 25.000 |  |  |
| 7 | MBB/07 | Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2)(İDARE MALI) | metrekare | 13.000 |  |  |
| 8 | MBB/08 | Washbeton yüzey işlemli terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2)(NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 15.000 |  |  |
| 9 | MBB/09 | Hissedilebilir yüzeyli karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)(İDARE MALI) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 10 | MBB/10 | Hissedilebilir yüzeyli karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)(NAKLİ DAHİL) | metrekare | 3.000 |  |  |
| 11 | MBB/11 | Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)(İDARE MALI) | metrekare | 10.000 |  |  |
| 12 | MBB/12 | Kuvars-silis agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), yüzey alanı <= 1600 cm2, her türlü yüzey işlemli)(NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 4.500 |  |  |
| 13 | MBB/13 | 40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) (İDARE MALI) | metrekare | 5.000 |  |  |
| 14 | MBB/14 | 40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 10.000 |  |  |
| 15 | MBB/15 | 40X40X6 CM BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (İDARE MALI) | metrekare | 500 |  |  |
| 16 | MBB/16 | 40X40X6 CM BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 20.000 |  |  |
| 17 | MBB/17 | LOGOLU KARO 80X80X6 İLE DIŞ MEKAN DÖŞEME KAPLAMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 2.500 |  |  |
| 18 | MBB/18 | 40X40X4 CM BETON AGREGALI SİLİSLİ KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 12.000 |  |  |
| 19 | MBB/19 | BORDÜR SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | metre | 80.000 |  |  |
| 20 | MBB/20 | PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 60.000 |  |  |
| 21 | MBB/21 | 110 MM KABLO MUHAFAZA BORUSU 450 N (METALİK OLMAYAN, YERALTINA) | metre | 25.000 |  |  |
| 22 | MBB/22 | SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 32.000 |  |  |
| 23 | MBB/23 | HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK VE BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI (NAKLİ DAHİL) | metreküp | 10.000 |  |  |
| 24 | MBB/24 | HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE OCAK ARİYETİ KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI(NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 10.000 |  |  |
| 25 | MBB/25 | DOLGUYA GELEN HER CİNS VE KLASTAKİ KAZI MALZEMESİNİN SULANMASI VE SIKIŞTIRILMASI | metreküp | 5.000 |  |  |
| 26 | MBB/26 | HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA DRENAJ, KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI (KAZI NAKLİ DAHİL) | metreküp | 10.000 |  |  |
| 27 | MBB/27 | HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 1.000 |  |  |
| 28 | MBB/28 | HER TÜRLÜ İNŞAATTA TEMEL DIŞINDA KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 25/30 HAZIR BETON HARCI İLE ) | metreküp | 1.200 |  |  |
| 29 | MBB/29 | OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL) | metreküp | 4.300 |  |  |
| 30 | MBB/30 | TAŞ DUVAR YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI | metrekare | 1.500 |  |  |
| 31 | MBB/31 | OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU(NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 3.000 |  |  |
| 32 | MBB/32 | 30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk)( Nakliyeler dahildir ) | metre | 5.000 |  |  |
| 33 | MBB/33 | 40X40X8 CM BETON KARO TAŞI İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 2.000 |  |  |
| 34 | MBB/34 | 40X40 HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLİ BETON KARO TAŞI YERİNE DÖŞENMESİ( 8 CM KALINLIKTA)(NAKLİYE DAHİL) | metrekare | 3.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)