**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/893389

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 100 |  |  |
| 2 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 20 |  |  |
| 3 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 50 |  |  |
| 4 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 250 |  |  |
| 5 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 5 |  |  |
| 6 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 3 |  |  |
| 7 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 3 |  |  |
| 8 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 9 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 200 |  |  |
| 10 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 10.500 |  |  |
| 11 | 15.190.1007 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 12 | 15.220.1004 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 13 | 15.220.1005 | 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 14 | 15.220.1201 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3) | metrekare | 100 |  |  |
| 15 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 150 |  |  |
| 16 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 150 |  |  |
| 17 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 50 |  |  |
| 18 | 15.275.1103 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | metrekare | 75 |  |  |
| 19 | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | metrekare | 400 |  |  |
| 20 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 100 |  |  |
| 21 | 15.315.1004 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti | metre | 750 |  |  |
| 22 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 750 |  |  |
| 23 | 15.320.1001 | Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.40 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 24 | 15.325.1109 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. | metrekare | 250 |  |  |
| 25 | 15.341.2001 | 6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | metrekare | 150 |  |  |
| 26 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 300 |  |  |
| 27 | 15.380.1056 | (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 500 |  |  |
| 28 | 15.390.1025 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 50 |  |  |
| 29 | 15.410.1004 | 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 20 |  |  |
| 30 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 20 |  |  |
| 31 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | metre | 30 |  |  |
| 32 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 10 |  |  |
| 33 | 15.415.1202 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 10 |  |  |
| 34 | 15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | metrekare | 75 |  |  |
| 35 | 15.450.1002 | Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu) | metrekare | 100 |  |  |
| 36 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 3.000 |  |  |
| 37 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 30 |  |  |
| 38 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 30 |  |  |
| 39 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | adet | 120 |  |  |
| 40 | 15.465.1118 | Ayarlı menteşe (çift) plastik kaplamalının yerine takılması | adet | 120 |  |  |
| 41 | 15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 30 |  |  |
| 42 | 15.465.1204 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | adet | 30 |  |  |
| 43 | 15.470.1216 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 16 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 300 |  |  |
| 44 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 50 |  |  |
| 45 | 15.520.1001 | Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | metrekare | 50 |  |  |
| 46 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | metrekare | 50 |  |  |
| 47 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | metrekare | 50 |  |  |
| 48 | 15.525.1003 | Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 480 |  |  |
| 49 | 15.535.1003 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 120 |  |  |
| 50 | 15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 600 |  |  |
| 51 | 15.540.1246 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 30.000 |  |  |
| 52 | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 20 |  |  |
| 53 | 15.540.1324 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 12.000 |  |  |
| 54 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.000 |  |  |
| 55 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 15.000 |  |  |
| 56 | 52.165.1012 | Her türlü iç sıva sökülmesi | metrekare | 300 |  |  |
| 57 | 52.165.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi | metrekare | 300 |  |  |
| 58 | 77.100.1005 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 100 |  |  |
| 59 | 77.100.1015 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | metrekare | 1.000 |  |  |
| 60 | 77.100.1041 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 300 |  |  |
| 61 | 77.100.1045 | DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ | metrekare | 500 |  |  |
| 62 | 77.165.1010 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI | metrekare | 30 |  |  |
| 63 | ÖZEL POZ-1 | Seksiyonel Kapı Yapılması | adet | 1 |  |  |
| 64 | 20.6/001 | AKKOR FLAMANLI AMPUL (100 W.) | adet | 200 |  |  |
| 65 | 25.20/006 | 3×60 A. FOTOSELLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ | adet | 3 |  |  |
| 66 | 30.1/001 | GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ | metre | 1.200 |  |  |
| 67 | 30.4.2 | 2 mt UZUNLUĞUNDA GALVANİZLİ 65X65X7'lik GALVANİZLİ TOPRAK ELEKTROT VE GÖMÜLMESİ | adet | 84 |  |  |
| 68 | 35.100.2101 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 10 |  |  |
| 69 | 35.100.2102 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 5 |  |  |
| 70 | 35.100.2103 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 71 | 35.100.2107 | 0,60 - 0,70 m2'ye kadar (0,70 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 2 |  |  |
| 72 | 35.100.2201 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 73 | 35.100.2202 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 74 | 35.100.2203 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 2 |  |  |
| 75 | 35.100.2204 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 4 |  |  |
| 76 | 35.105.1210 | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 420 |  |  |
| 77 | 35.105.1211 | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | adet | 30 |  |  |
| 78 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 6 |  |  |
| 79 | 35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 41 |  |  |
| 80 | 35.105.1333 | Üç fazlı 63 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 25 |  |  |
| 81 | 35.110.1501 | 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 10 |  |  |
| 82 | 35.110.1502 | 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 6 |  |  |
| 83 | 35.110.1503 | 4 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 1 |  |  |
| 84 | 35.110.1505 | 4 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | adet | 1 |  |  |
| 85 | 35.115.1021 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(30ma) | adet | 15 |  |  |
| 86 | 35.115.1022 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*63 a.e kadar(30ma) | adet | 15 |  |  |
| 87 | 35.115.1061 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(300ma) | adet | 10 |  |  |
| 88 | 35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*63 a.e kadar(300ma) | adet | 20 |  |  |
| 89 | 35.140.2401 | 1x1,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo | metre | 2.500 |  |  |
| 90 | 35.140.2402 | 1x2,5 mm2 kesitinde NV (NYA) kablo | metre | 3.100 |  |  |
| 91 | 35.140.3161 | 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 450 |  |  |
| 92 | 35.140.3191 | 3x35 + 16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 400 |  |  |
| 93 | 35.140.3193 | 3x70 + 35 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 270 |  |  |
| 94 | 35.140.3222 | 4x4 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 1.105 |  |  |
| 95 | 35.140.3223 | 4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 60 |  |  |
| 96 | 35.140.3224 | 4x10 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 180 |  |  |
| 97 | 35.150.1561 | 4x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi | metre | 120 |  |  |
| 98 | 35.160.1101 | Normal aydınlatma sortisi | adet | 123 |  |  |
| 99 | 35.160.1102 | Komütatör aydınlatma sortisi | adet | 154 |  |  |
| 100 | 35.160.1500 | Güvenlik hatlı priz sortisi | adet | 326 |  |  |
| 101 | 35.160.3207 | Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı trifaze sorti | adet | 36 |  |  |
| 102 | 35.160.6101 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | metre | 6.500 |  |  |
| 103 | 35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 144 |  |  |
| 104 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 427 |  |  |
| 105 | 35.170.1202 | Işık akısı en az 3000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan LED Endirek Aydınlatma Armatürü | adet | 33 |  |  |
| 106 | 35.170.1902 | LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 12 |  |  |
| 107 | 35.170.4006 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 5 |  |  |
| 108 | 35.400.2002 | Hemşire çağrı konsolu 24 adres kapasiteli, | adet | 5 |  |  |
| 109 | 35.410.1101 | 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. | adet | 8 |  |  |
| 110 | 35.410.2020 | Adresli optik duman dedektörü | adet | 100 |  |  |
| 111 | 35.415.1600 | Harici tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | adet | 32 |  |  |
| 112 | 35.415.1610 | Konvansiyonel harici tip yangın ihbar butonu | adet | 32 |  |  |
| 113 | 35.481.1156 | 10/16 Multiswitch Uydu Santrali | adet | 7 |  |  |
| 114 | 35.481.1230 | En az 120 cm ofset çanak anten | adet | 7 |  |  |
| 115 | 35.481.1350 | 8 çıkışlı (octo) LNB | adet | 7 |  |  |
| 116 | 35.481.1400 | Uydu Prizi | adet | 7 |  |  |
| 117 | 35.481.1510 | 8 way splitter (5-2400 MHz) | adet | 7 |  |  |
| 118 | 35.505.1020 | Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | metre | 40 |  |  |
| 119 | 35.505.2030 | U/UTP cat6 bakır data kablo | metre | 3.000 |  |  |
| 120 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | adet | 140 |  |  |
| 121 | 35.510.1105 | Bina içi ana hat tesisatı 10 çifte kadar p.18 | metre | 50 |  |  |
| 122 | 35.510.1106 | Bina içi ana hat tesisatı 16 çifte kadar p.26 | metre | 100 |  |  |
| 123 | 35.510.1204 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 20 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 160 |  |  |
| 124 | 35.510.1205 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 30 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 210 |  |  |
| 125 | 35.510.1206 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 50 çift. (toprak hattı ile birlikte) | metre | 60 |  |  |
| 126 | 35.510.1701 | Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusu 20 çift | adet | 12 |  |  |
| 127 | 35.510.2000 | Telefon tesisatı sortisi | adet | 140 |  |  |
| 128 | 35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | metre | 800 |  |  |
| 129 | 35.700.1121 | 28/248 (en az %50 genişleyebilen) Elektronik tip tam otomatik telelefon santralı | adet | 1 |  |  |
| 130 | 5.1.j/002-D | DEMONT.BETON DİREKLERİN KESİLEREK DEMONTAJI | kilogram | 2.700 |  |  |
| 131 | 5.5.3.1.1/001 | ADT-60/8 TİPİ, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 10 |  |  |
| 132 | 5.5.3.2.1/011 | AD1-80/5 TİPİ, 87 KG.TEK KONSOLLU GALVANİZLİ ÇELİK POLİGON AYDINLATMA DİREĞİ | adet | 40 |  |  |
| 133 | 25.100.1020 | 50x60 cm yarım ayaklı lavabo | adet | 20 |  |  |
| 134 | 25.102.1301 | Birinci sınıf (batarya TS EN 200 veya TS EN 817; sifon TS-EN 274-1-2-3) gömme tip bataryalı, (lavabo üzerine monte edilir tip pirinçten kromajlı ara muslukları ve bağlantı boruları dahil) pirinç kumandasız sifonlu lavabo tesisatı | takım | 50 |  |  |
| 135 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı (TS 799) | adet | 20 |  |  |
| 136 | 25.110.1002 | Plastik rezervuarlı alaturka hela tesisatı | takım | 10 |  |  |
| 137 | 25.114.1150 | Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı | takım | 10 |  |  |
| 138 | 25.114.3101 | Takriben 40x50 cm ekstra sırlı seramikten pisuvar bölmesi | adet | 11 |  |  |
| 139 | 25.125.2203 | 90x90x11 cm kare beyaz akrilik duş teknesi (monoblok gövde) | adet | 5 |  |  |
| 140 | 25.127.1002 | Gömme baş ve el duşlu banyo takımı;el duşu ve buna su veren klapeli gömme banyo batarya takımı, banyo doldurma ağızlı | takım | 5 |  |  |
| 141 | 25.130.1101 | 1/2 inç kısa musluk, süzgeçli rozet dahil (TS EN 200'e uygun) | adet | 50 |  |  |
| 142 | 25.130.3104 | Tek kumandalı, tek gövde endüstriyel mutfak bataryası | adet | 2 |  |  |
| 143 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 20 |  |  |
| 144 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 20 |  |  |
| 145 | 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm Ø50 çıkışlı yer süzgecinin işyerinde temini ve yerine montajı (TS-327'ye uygun) | adet | 10 |  |  |
| 146 | 25.175.4302 | Elektrikli su ısıtıcı 30 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 2 |  |  |
| 147 | 25.175.4307 | Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 2 |  |  |
| 148 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | metre | 10 |  |  |
| 149 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | adet | 10 |  |  |
| 150 | 25.300.1101/A | Dikişli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dış cap 21,3/2,60 manşonsuz ağırlık 1,22 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 8 |  |  |
| 151 | 25.300.1102/A | Dikişli vidalı çelik boru 3/4" 20 mm, dış cap 26,9/2,60 manşonsuz ağırlık 1,57 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80 |  |  |
| 152 | 25.300.1103/A | Dikişli vidalı çelik boru 1" 25 mm, dış cap 33,7/3,20 manşonsuz ağırlık 2,43 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 80 |  |  |
| 153 | 25.300.1104/A | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 154 | 25.300.1401/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1/2" ø15 ortalama dış çap 21,3/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 4 |  |  |
| 155 | 25.300.1402/A | Dikişli galvanizli çelik boru 3/4" ø20 ortalama dış çap 26,9/2,65 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 15 |  |  |
| 156 | 25.300.1403/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1" ø25 ortalama dış çap 33,7/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 12 |  |  |
| 157 | 25.300.1404/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/4" ø32 ortalama dış çap 42,4/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30 |  |  |
| 158 | 25.300.1405/A | Dikişli galvanizli çelik boru 1 1/2" ø40 ortalama dış çap 48,3/3,25 mm (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 48 |  |  |
| 159 | 25.305.2101/A | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 |  |  |
| 160 | 25.305.2102/A | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 60 |  |  |
| 161 | 25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30 |  |  |
| 162 | 25.305.6102 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30 |  |  |
| 163 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) | metre | 30 |  |  |
| 164 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) | adet | 10 |  |  |
| 165 | 25.600.2304 | Paslanmaz çelik eviye,pres baskılı 50x50x30 cm. | adet | 5 |  |  |
| 166 | V.1886/01 | Ankastre Davlumbaz (Ev Tipi) | adet | 2 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)