**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/764870

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KGM/2200/P | Her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması ve kullanılması | metreküp | 50.000 |  |  |
| 2 | KGM/2209/P | Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması | metreküp | 15.000 |  |  |
| 3 | KGM/14.210/P | HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI KAZISI YAPILMASI (KÖPRÜ TEMEL KAZISI HARİÇ). | metreküp | 13.000 |  |  |
| 4 | KGM/16.122/K-H/P | HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37) HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 1.000 |  |  |
| 5 | KGM/16.132/K-H/P | KUTU MENFEZLERDE KURUDA VE SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37) HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 1.150 |  |  |
| 6 | KGM/17.002/K-H/P | OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE) | metreküp | 10.000 |  |  |
| 7 | KGM/17.081/K-P | OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU | metreküp | 4.500 |  |  |
| 8 | KGM/2641/A-P | SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI | metreküp | 2.000 |  |  |
| 9 | KGM/3605/A2-P | Ø200 MM'LİK PVC TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ | metre | 2.000 |  |  |
| 10 | KGM/3790/K-P | İnşaat bünyesine giren yuvarlak demir ve nervürlü çelik zati bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği (Ø50 mm'ye kadar her çaptaki) | ton | 125 |  |  |
| 11 | ÖZEL KORUGE | 800'LÜK KORUGE BORU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL) | metre | 800 |  |  |
| 12 | KGM/7504/P | PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) | metre | 2.000 |  |  |
| 13 | KGM/7502/P | PREFABRİK BETON PARKE İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (6 CM KALINLIKTA) | metrekare | 4.000 |  |  |
| 14 | KGM/6040/P | TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE (1") | metreküp | 6.500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)