**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2024/870816

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KGM/3780/1 | Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) | metre | 50.000 |  |  |
| 2 | KGM/3780/1-M-Ö | Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620) | metre | 75.000 |  |  |
| 3 | KGM/3780/1-S-Ö | Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) | metre | 75.000 |  |  |
| 4 | KGM/3780/2 | Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 16.000 |  |  |
| 5 | KGM/3780/2-M-Ö | Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) | adet | 25.000 |  |  |
| 6 | KGM/3780/2-S-Ö | Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) | adet | 25.000 |  |  |
| 7 | KGM/3780/3 | Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 8.000 |  |  |
| 8 | KGM/3780/4 | Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 15.000 |  |  |
| 9 | KGM/3780/4-M | Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620) | adet | 30.000 |  |  |
| 10 | KGM/3780/4-S | Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil) | adet | 15.000 |  |  |
| 11 | KGM/3780/5 | Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 6.000 |  |  |
| 12 | KGM/3780/5-M | Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) | adet | 18.000 |  |  |
| 13 | KGM/3780/5-S | Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | adet | 15.000 |  |  |
| 14 | KGM/3780/6 | Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 75 |  |  |
| 15 | KGM/3780/6-M | Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) | adet | 500 |  |  |
| 16 | KGM/3780/6-S | Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | adet | 500 |  |  |
| 17 | KGM/3780/8 | Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | metre | 7.000 |  |  |
| 18 | KGM/3780/8-M | Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) | metre | 25.000 |  |  |
| 19 | KGM/3780/8-S | Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) | metre | 25.000 |  |  |
| 20 | KGM/3780/10 | Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 300 |  |  |
| 21 | KGM/3780/10-M | Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) | adet | 450 |  |  |
| 22 | KGM/3780/10-S | Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi | adet | 450 |  |  |
| 23 | KGM/3780/12 | Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620) | adet | 500 |  |  |
| 24 | KGM/3780/12-M | Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) | adet | 5.000 |  |  |
| 25 | KGM/3780/12-S | Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) | adet | 5.000 |  |  |
| 26 | KGM/3780/15 | Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | metre | 500 |  |  |
| 27 | KGM/3780/15-M | Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Montajı (RAL-RG 620) | metre | 2.000 |  |  |
| 28 | KGM/3780/15-S | Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Sökülmesi | metre | 2.000 |  |  |
| 29 | KGM/3780/16 | Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme,Nakliye ve Bağlantı Elemanı Bedeli Dâhil) (Reflektör Malzemesi Dahil) | adet | 20.000 |  |  |
| 30 | KGM/3780/16-M | Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü) | adet | 20.000 |  |  |
| 31 | KGM/3780/16-S | Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü) | adet | 20.000 |  |  |
| 32 | KGM/3780/18 | Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 700 |  |  |
| 33 | KGM/3780/18-M | Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) | adet | 700 |  |  |
| 34 | KGM/3780/18-S | Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) | adet | 700 |  |  |
| 35 | KGM/3781/1 | 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | metre | 3.000 |  |  |
| 36 | KGM/3781/1-M | 3N Otokorkuluk Rayı Montajı | metre | 3.000 |  |  |
| 37 | KGM/3781/1-S | 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi | metre | 2.500 |  |  |
| 38 | KGM/3781/2 | 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 150 |  |  |
| 39 | KGM/3781/2-M | 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı | adet | 500 |  |  |
| 40 | KGM/3781/2-S | 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi | adet | 150 |  |  |
| 41 | KGM/3781/3 | 3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 300 |  |  |
| 42 | KGM/3781/3-M | 3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden) | adet | 500 |  |  |
| 43 | KGM/3781/3-S | 3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden) | adet | 500 |  |  |
| 44 | KGM/3781/5 | 3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 150 |  |  |
| 45 | KGM/3781/5-M | 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden) | adet | 500 |  |  |
| 46 | KGM/3781/5-S | 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden) | adet | 150 |  |  |
| 47 | KGM/3781/6 | 3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | metre | 50 |  |  |
| 48 | KGM/3781/6-M | 3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı | metre | 750 |  |  |
| 49 | KGM/3781/6-S | 3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi | metre | 250 |  |  |
| 50 | KGM/3781/7 | 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 50 |  |  |
| 51 | KGM/3781/7-M | 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden) | adet | 750 |  |  |
| 52 | KGM/3781/7-S | 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden) | adet | 250 |  |  |
| 53 | KGM/3781/8 | 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 750 |  |  |
| 54 | KGM/3781/8-M | 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden) | adet | 750 |  |  |
| 55 | KGM/3781/8-S | 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) | adet | 150 |  |  |
| 56 | KGM/3781/11 | 3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | adet | 20 |  |  |
| 57 | KGM/3781/11-M | 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı | adet | 20 |  |  |
| 58 | KGM/3781/11-S | 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi | adet | 20 |  |  |
| 59 | ÖZEL - 1 | Hasar Görmüş Otokorkuluk Dikmesinin Yerinde Çektirme ile Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi | adet | 9.000 |  |  |
| 60 | ÖZEL-1/A | Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilmesi ve Eski Haline Getirilmesi (Galvanizleme Hariç) | adet | 17.000 |  |  |
| 61 | ÖZEL-2 | Otokorkuluk Bakım, Onarım, Montaj ve Demontaj İşlerinin Ekipmanlı ve Vinçli Bir Araç ile Yapılması (Bir günde 9 saatlik çalışma) | gün | 20 |  |  |
| 62 | ÖZEL-3 | İdare Malı Otokorkuluk Elemanlarının İdare Deposuna Taşınması(Ortalama 200 Km) | ton | 600 |  |  |
| 63 | ÖZEL - 4 | Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Yapılması | metre | 2.500 |  |  |
| 64 | ÖZEL -4/M | Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Montajı | metre | 4.000 |  |  |
| 65 | KGM/3782/10 | Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | metre | 2.000 |  |  |
| 66 | KGM/3782/11 | Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | metre | 2.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)