**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2024/934466

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ANT-1 | Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı [Gerektiğinde Proje Güzergahı Boyunca Patlatmaya Engel Teşkil Edebilecek Her Türlü (Yerleşim Alanı, Sera, Boru Hattı, Askeri Tesis V.S.) Engel Dikkate Alınarak Ve Kırıcı Aparatlı Makine De Kullanılarak] Yapılması Ve Kullanılması (Kırmataş Şose Ve Asfalt Sökülmesi Dahil) (Kullanılan malzemenin sulanması ve sıkıştırılması dahil) | metreküp | 2.700.000 |  |  |
| 2 | ANT-2 | Her Cins Ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti Kazısı Yapılması Ve Kullanılması (Sulama - Sıkıştırma Dahil) | metreküp | 120.000 |  |  |
| 3 | ANT-3 | Dolgu Altlarındaki Her Cins Zayıf (Bitkisel Toprak Vs.) Ve Oynak (Batak Ve Balçık) Zeminlerin Kazılması Ve Kullanılması. | metreküp | 490.000 |  |  |
| 4 | ANT-4 | Her Cins Ve Klastaki Zeminde Reglaj (PG:12 m) | kilometre | 102,9 |  |  |
| 5 | ANT-5 | Orta Refüjde Ve Şevlerde Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili(Ocak Veya Depo Malzemesinden) | metreküp | 25.000 |  |  |
| 6 | ANT6 | Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması | metreküp | 145.000 |  |  |
| 7 | ANS -1 | Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde, Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması (Köprü Temel Kazısı Hariç). | metreküp | 101.000 |  |  |
| 8 | ANS - 2 | Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 20/25 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 2.210 |  |  |
| 9 | ANS - 3 | Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 450 |  |  |
| 10 | ANS - 4 | Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj Ve Yarma Hendeği) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 25.900 |  |  |
| 11 | ANS - 5 | Her Türlü İnşaatta ( Kirişli Ve Kutu Menfezler, Köprüler Ve Betonarme Kazık Hariç, Plak Ve Kompozit Menfezler Dahil) Kuruda Ve Suda Her Dozda Demirli Beton ( C30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 4.600 |  |  |
| 12 | ANS - 6 | Kutu Menfezlerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 13.500 |  |  |
| 13 | ANS - 7 | Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 185 |  |  |
| 14 | ANS - 8 | Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanların İmali Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta) | metreküp | 38 |  |  |
| 15 | ANS - 9 | Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat (Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 38.000 |  |  |
| 16 | ANS - 10 | Ocak Taşı İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması | metreküp | 27.000 |  |  |
| 17 | ANS - 11 | Sanat Yap. Ve Köprü Temel Tab. Beton Yol Ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tab. Ser. Ve Drenaj Hend.İle Her Türlü Büz Yanl. Kırm. Dolgu Yapılması | metreküp | 35.000 |  |  |
| 18 | ANS - 12 | İnşaat Bünyesine Giren Yuvarlak Demir Ve Nervürlü Çelik Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi Ve İşçiliği (Ø32 Mm'ye Kadar Her Çaptaki ) | ton | 2.800 |  |  |
| 19 | ANS - 13 | Prefabrik Beton Parke İmali Ve Yerine Döşenmesi (8 Cm.Kalınlıkta) | metrekare | 9.660 |  |  |
| 20 | ANS - 14 | Her Tip Ve Kesitte Prefabrik Beton Bordür Yapılması Ve Yerine Döşenmesi | metre | 35.000 |  |  |
| 21 | ANS - 15 | Prekast Büyük Tip (Tip-2) Düşüm Oluğu Yapılması ve yerine döşenmesi | metre | 9.315 |  |  |
| 22 | ANS - 16 | Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 1.850 |  |  |
| 23 | ANS - 17 | Ø200 Mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini Ve Döşenmesi | metre | 550 |  |  |
| 24 | ANS - 18 | Sfero döküm ızgaranın yerine konulması | kilogram | 2.800 |  |  |
| 25 | ANS - 19 | Çelik Ağlarla Şev Koruma Yapılması | metrekare | 14.400 |  |  |
| 26 | ANS - 20 | Çelik Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Tepe Ankrajı Tesis Edilmesi | adet | 480 |  |  |
| 27 | ANS - 21 | Çelik Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Topuk Ve Yüzey Ankrajı Tesis Edilmesi | adet | 560 |  |  |
| 28 | ANS - 22 | 1000 KJ Kaya Bariyer Yapılması | metrekare | 2.670 |  |  |
| 29 | ANK - 1 | Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda veya Suda Köprü Temelinin Kazılması | metreküp | 14.100 |  |  |
| 30 | ANK - 2 | Köprülerde Ve Heyelanlı Bölgelerde Ø 100 Cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması ( (30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metre | 3.100 |  |  |
| 31 | ANK - 3 | Köprü Temellerinde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 20/25 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 290 |  |  |
| 32 | ANK - 4 | Köprülerde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 3.850 |  |  |
| 33 | ANK - 5 | Köprülerin Öngermeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna Ve Enine Kirişlerinde Her Dozda Demirli Beton (C 40/50 Hazır Beton Harcı) (Taşıma Ve Yerine Koyma Dahil) | metreküp | 450 |  |  |
| 34 | ANK - 6 | Toprakarme İçin Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) | metreküp | 75 |  |  |
| 35 | ANK - 7 | Prekast Cephe Panelleri Yapılması Ve Yerine Konulması (Toprakarme Hariç) (C 30/37 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat Ve Kalınlıkta) | metreküp | 45 |  |  |
| 36 | ANK - 8 | Sürtünmeli Toprakarme Ankraj Şeritlerinin Temini Ve Kullanılması (Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması Ve İstifi Dahil) | metre | 2.760 |  |  |
| 37 | ANK - 9 | Konkasörde Kırılan Malzeme İle Toprakarme Arkası Çelik Ankraj Şeritleri Üzeri Dolgu Yapılması (Malzeme Temini, Nakli, Serilmesi,Sulanması Ve Sıkıştırılması Dahil) | metreküp | 4.830 |  |  |
| 38 | ANK - 10 | Köprülerde Polimer Bitümlü Membran İle Su Yalıtımı Yapılması | metrekare | 900 |  |  |
| 39 | ANK - 11 | Demir Borudan Kaynakla Korkuluk Yapılması (Sıcak Daldırma Galvaniz Yapılması Ve Yerine Konulması) (Nakliye Dahil) | ton | 35 |  |  |
| 40 | ANK - 12 | Köprülerde 0-80 Mm.Boyuna Hareket Kap.Sabit Ankr.Kauçuk Contalı,Sıcak Had. Ekstrüde Özel Çelik Prof., Su Geç.Tip Genl. Derzi Yap.Ve Yerine Konulması | metre | 80 |  |  |
| 41 | ANK - 13 | Ø 150 Mm.Lik Sert PVC Boru Temini Ve Döşenmesi | metre | 11.250 |  |  |
| 42 | ANK - 14 | Yüksek Dayanımlı Öngerme Çeliğinin; Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi, Muhafazası Ve İşçiliği (0,6 İnç Halat) | ton | 31 |  |  |
| 43 | ANK - 15 | Kılıf Borusu Temini | metre | 3.400 |  |  |
| 44 | ANK - 16 | Neopren (Lastik) Mesnet Tertibatı (İçi Çelik Fretli) | desimetreküp | 250 |  |  |
| 45 | ANÜ - 1 | Asfalt Kazıma Makinası İle Her Cins Bitümlü Karışım Kaplamaların Kazılması Ve Kazınan Asfaltın Nakli | metreküp | 35.000 |  |  |
| 46 | ANÜ - 2 | Plentmiks Alttemel ve/veya Plentmiks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle) | ton | 890.000 |  |  |
| 47 | ANÜ - 3 | 23 cm Sıkışmış Kalınlıkta Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile Astarsız Temel Üzerine BSK Yapılması (10 cm Bitümlü Sıcak Temel Tabakası, 8 cm Asfalt Betonu Binder Tabakası, 5 cm Asfalt Betonu Aşınma Tabakası (Bitüm İdareden Aşınma PMB) | metrekare | 1.180.000 |  |  |
| 48 | ANÜ - 4 | Bakım için Asfalt Betonu Binder Karışımı Temini (Kırılmış ve Elenmiş Ocak taşı ile)(İdare Malı Bitüm ile) (İdare malı kamyonlar ile) | ton | 20.000 |  |  |
| 49 | ANÜ - 5 | Bitümlü Bordür Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)(İdare Malı Bitüm İle) | metre | 25.000 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır